1.勾选要升级的站点，点击 批量升级

输入密码  Dpc@2023!

输入指令：
rm /tmp/dgm_upgrade.gz;cd /tmp;wget http://218.205.210.215:6001/yatong/dgm_upgrade.gz;dgm_upgrade 1>/dev/null 2>&1 &

是否升级成功等待10分钟看查看版本号


升级后设备在下次重启时会实现双OMC功能；
